Comment sander:

* Correlation zou meer op een delta piek moeten lijken.
* **Tip:** vergelijk de bode plots van beide methodes. Zelfde met residue signalen.
* Integrator in je poleplacement bouwen.
  + Blijkbaar is er continue disturbance. Zo kan je dat gaan corrigeren.

R matrix hogere waarden geven. Reverentie signaal filteren… Alle referentie min output erbij optelt.

Matlab LQD -> voor elke output die je hebt ga ik een extra output toevoegen.